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	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа модуля микродозирования одоранта ММДО пневмоприводного

(заполняется на каждый модуль)
	/8453/ 544 144

office@ezotsignal.ru
www.signal-service.expert


Организация заказчик_________________________________________________________________

Проект_______________________________________________________________________________

Место установки______________________________________________________________________

Количество заказываемых изделий______________________________________________________
ФИО контактного лица________________________________________________________________
Должность контактного лица___________________________________________________________
Телефон, e-mail________________________________________________________________________
	№

п/п
	Наименование
	Заполняет заказчик

	1
	Технические характеристики объекта:

	1.1
	Давление газа на входе ГРС (другого объекта), МПа:

	
	- min
	

	
	- max
	

	1.2
	Давление газа на выходе ГРС (другого объекта), МПа:
	

	
	- min
	

	
	- max
	

	1.3
	Расход одорируемого газа, нм³/ч:   

	
	- min
	

	
	- max
	

	1.4
	Интервал температур наружного воздуха:
	

	
	- от минус
	             °С

	
	- до плюс
	             °С

	1.5
	Место установки ММДО:
	

	
	- в отапливаемом помещении
	☐

	
	- в неотапливаемом помещении
	☐

	
	- в обогреваемом блок-боксе (min температура в блок-боксе)
	             °С

	2
	Выбрать нужный вариант:

	Обозначение
	Маркировка
	Номинальная подача насоса, л/час при 60 ход/мин., не менее
	Расход по газу на ГРС, м3/час
	

	(653-220СП)
	ММДО-0,5-16-У1
	0,5
	10 - 25 000
	☐

	(653-221СП)
	ММДО-0,8-16-У1
	0,8
	20 - 40 000
	☐

	(653-222СП)
	ММДО-1,25-16-У1
	1,25
	30 - 62 500
	☐

	(653-223СП)
	ММДО-2,0-16-У1
	2,0
	40 - 100 000
	☐

	(653-224СП)
	ММДО-3,2-16-У1
	3,2
	50 - 160 000
	☐

	(653-238СП)
	ММДО-20,0-80-У1
	20,0
	50 – 1 250 000
	☐

	3
	Тип штатного одоризатора в составе ГРС (другого объекта)
	

	
	Производитель
	

	
	Год выпуска
	

	4
	Тип узла коммерческого учета газа на ГРС (другого объекта) или тип сигнала с узла учета
	

	5
	Тип примененной САУ ГРС (при наличии), производитель
	

	6
	Расстояние от блока одоризации до операторной (не более)
	

	7
	Наличие кабель-канала между операторной и Блоком одоризации
	

	8
	Наличие свободного места в кабель-канале для укладки в него дополнительных кабелей
	

	9
	Диаметр выходного газопровода
	

	10
	Необходимость дополнительной поставки узла ввода одоранта в газопровод (в основном для ГРС малой производительности для повышения равномерности распределения одоранта в потоке газа)
	

	
	- да
	☐

	
	- нет
	☐

	11
	Тип и характеристики примененного в одоризаторе фильтра одоранта. Качество фильтрации одоранта на входе в дозирующее устройство из опыта эксплуатации
	

	12
	Осуществляется ли контроль со стороны системы управления за уровнем одоранта и сигнализация достижения его предельных значений (min-max) в режиме работы на капельнице
	

	
	- да
	☐

	
	- нет
	☐

	13
	Высота от фундамента до верхнего уровня одоранта в расходной емкости, м
	

	14
	К опросному листу желательно проложить фото одоризатора с открытыми дверьми, на которых должна быть видна расходная емкость, чтобы можно было визуально оценить высоту ее размещения, обвязку расходной емкости, места размещения капельницы

	15
	Дополнительные требования:


ЗАПОЛНЕННЫЙ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПРОСИМ ВАС ОТПРАВИТЬ НА ПОЧТУ: 

sales@ezotsignal.ru

